## Bilaga 3

## Avfallsfraktioner vid byggproduktion – basnivå

Byggproduktion omfattar nybyggnad, ändring (om- och tillbyggnad) och underhåll.

Använd de benämningar som anges här för de olika fraktionerna. De är hämtade från den branschgemensamma artikelstrukturen för avfall som förvaltas av Återvinningsindustrierna, <http://www.recycling.se/beast>. Där finns även ytterligare delfraktioner som kan sorteras ut för olika avfallsslag samt förslag till avfallskoder.

En del av dessa delfraktioner redovisas i bilaga 4 tillsammans med information om vad fraktionen får innehålla, hantering, förslag till avfallskoder och branschens överenskommelse om utformning av skyltar och skyltkulörer. Vad fraktionerna i detalj ska innehålla bestäms i projektet i samråd med avfallsentreprenör. I bilaga 1 framgår hantering och förslag till avfallskoder för farligt avfall.

Bedömningen av eventuella avsteg från listan görs med hänsyn till omständigheterna i det enskilda projektet.

|  |  |
| --- | --- |
| Källsortering vid byggproduktion | Kommentarer |
| * Förpackningsmaterial som ingår i system för återanvändning (exempelvis standardpallar)
* Farligt avfall (olika avfallsslag separeras)
* El-avfall (olika avfallsslag separeras)
* Trä\*
* Brännbart\*
* Plast\*
* Gips\*
* Metall\*
* Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten\*
* Schaktmassor
* Mineralull
* Glas\*
* Wellpapp
* Pappersförpackningar
* Glasförpackningar
* Plastförpackningar
* Metallförpackningar
 | * För att inte sortera ut fraktionerna märkta med asterisk separat, krävs godkänd dispens från tillsynsmyndigheten.
* Användning av dispensmöjligheten, uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån eller användning av fraktionen blandat avfall för eftersortering ska särskilt motiveras och godkännas skriftligt av beställaren.
* Sådana avfallsslag som omfattas av de generella undantagen i 4 § NFS 2020:7 behöver inte källsorteras enligt fraktionerna i basnivån. De ska skickas för eftersortering. Användningen av de generella undantagen ska dokumenteras och beställaren ska informeras.
* För fraktionerna trä, plast, gips och mineralull ska kontakt med avfallsmottagaren tas för att bedöma möjligheterna till materialåtervinning och om det påverkar sorteringen.
* Gips och mineralull sorteras ut i separata fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas eller deponeras, se avsnitt 5.2.1 i huvudrapporten.
* Mängden avfall som deponeras ska minimeras.
* Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i byggprocessen. Kärl behövs när respektive fraktion uppstår (gäller även fraktioner märkta med asterisk). Förpackningsavfall uppstår t.ex. företrädesvis i inredningsfasen.
* Samtliga pallar av standardformat ska återanvändas. De kan t.ex. returneras enligt Retursystem Byggpall ([www.byggpall.se](http://www.byggpall.se)) eller till leverantören.
* Kabeltrummor bör returneras till leverantören.
* Träförpackningar som inte ingår i system för återanvändning sorteras tillsammans med annat träavfall.
 |