## Bilaga 3

## Avfallsfraktioner vid byggproduktion – basnivå

Byggproduktion omfattar nybyggnad, ändring (om- och tillbyggnad) och underhåll.

Använd de benämningar som anges här för de olika fraktionerna. De är hämtade från den branschgemensamma artikelstrukturen för avfall som förvaltas av Återvinningsindustrierna, <http://www.recycling.se/beast>. Där finns även ytterligare delfraktioner som kan sorteras ut för olika avfallsslag samt förslag till avfallskoder.

En del av dessa delfraktioner redovisas i bilaga 4 tillsammans med information om vad fraktionen får innehålla, hantering, förslag till avfallskoder och branschens överenskommelse om utformning av skyltar och skyltkulörer. Vad fraktionerna i detalj ska innehålla bestäms i projektet i samråd med avfallsentreprenör. I bilaga 1 framgår hantering och förslag till avfallskoder för farligt avfall.

Bedömningen av eventuella avsteg från listan görs med hänsyn till omständigheterna i det enskilda projektet.

|  |  |
| --- | --- |
| Källsortering vid byggproduktion | Kommentarer |
| * Förpackningsmaterial som ingår i system för återanvändning (exempelvis standardpallar) * Farligt avfall (olika avfallsslag separeras) * El-avfall (olika avfallsslag separeras) * Trä\* * Brännbart\* * Plast\* * Gips\* * Metall\* * Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten\* * Schaktmassor * Mineralull * Glas\* * Wellpapp * Pappersförpackningar * Glasförpackningar * Plastförpackningar * Metallförpackningar | * För att inte sortera ut fraktionerna märkta med asterisk separat, krävs godkänd dispens från tillsynsmyndigheten. * Användning av dispensmöjligheten, uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån eller användning av fraktionen blandat avfall för eftersortering ska särskilt motiveras och godkännas skriftligt av beställaren. * Sådana avfallsslag som omfattas av de generella undantagen i 4 § NFS 2020:7 behöver inte källsorteras enligt fraktionerna i basnivån. De ska skickas för eftersortering. Användningen av de generella undantagen ska dokumenteras och beställaren ska informeras. * För fraktionerna trä, plast, gips och mineralull ska kontakt med avfallsmottagaren tas för att bedöma möjligheterna till materialåtervinning och om det påverkar sorteringen. * Gips och mineralull sorteras ut i separata fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas eller deponeras, se avsnitt 5.2.1 i huvudrapporten. * Mängden avfall som deponeras ska minimeras. * Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i byggprocessen. Kärl behövs när respektive fraktion uppstår (gäller även fraktioner märkta med asterisk). Förpackningsavfall uppstår t.ex. företrädesvis i inredningsfasen. * Samtliga pallar av standardformat ska återanvändas. De kan t.ex. returneras enligt Retursystem Byggpall ([www.byggpall.se](http://www.byggpall.se)) eller till leverantören. * Kabeltrummor bör returneras till leverantören. * Träförpackningar som inte ingår i system för återanvändning sorteras tillsammans med annat träavfall. |